**附件：各标段劳务分包工程量清单（2座桥梁工程暂无工程量清单）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **老官河整治工程—建筑工程（明渠一段1+662-1+962）** | | | | | | |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 劳务单价（元） | 合计（元） | 备注 |
|
| 一 | 明渠一段（1+662-1+962） |  |  |  |  |  |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 (利用) | m³ | 9783 |  |  |  |
| (2) | 土方开挖 (弃土8km) | m³ | 62279 |  |  |  |
| (3) | 石方开挖(全风化运8km) | m³ | 7851 |  |  |  |
| (4) | 石方开挖(强风化运8km) | m³ | 7044 |  |  |  |
| (5) | 石方开挖(弱风化运8km) | m³ | 2310 |  |  |  |
| (6) | 清基(弃土8km) | m³ | 1623 |  |  |  |
| (7) | 土方回填 | m³ | 8316 |  |  |  |
| 2 | 护坡工程 |  |  |  |  |  |
| (1) | C20砼护坡 | m³ | 251 |  |  |  |
| (2) | C25砼护坡 | m³ | 402 |  |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 0 |  |  |  |
| (4) | C15素砼垫层 | m³ | 450 |  |  |  |
| (5) | C20素砼菱形框格梁(0.15mX0.2m) | m³ | 0 |  |  |  |
| (6) | 200mm厚种植土 | m³ | 0 |  |  |  |
| (7) | C20砼排水沟 | m³ | 0 |  |  |  |
| (8) | C20素砼菱形框格梁(0.2mX0.4m) | m³ | 407 |  |  |  |
| (9) | 干砌块石 | m³ | 1453 |  |  |  |
| (10) | 100mm厚碎石垫层 | m³ | 413 |  |  |  |
| (11) | 350g/m²土工布 | m² | 5000 |  |  |  |
| (12) | 平面模板 | m² | 5299 |  |  |  |
| (13) | 撒草籽护坡 | m² | 4170 |  |  |  |
| (14) | PVCΦ100排水管 | m | 1179 |  |  |  |
| (15) | 粗砂垫层 | m³ | 175 |  |  |  |
| (16) | 碎石垫层 | m³ | 350 |  |  |  |
| 3 | 平台处理工程 |  |  |  |  |  |
| (1) | 1.2m高仿石栏杆 | m | 1035 |  |  |  |
| (2) | 30mm厚彩色沥青混凝土人行步道 | m² | 1347 |  |  |  |
| (3) | 10mm厚 同步沥青碎石下封层+透层 | m² | 1347 |  |  |  |
| (4) | 5%水泥级配碎石200mm厚 | m² | 1212 |  |  |  |
| (5) | 200mm厚C20素砼二级平台护砌 | m³ | 11 |  |  |  |
| (6) | 100mm厚碎石垫层 | m³ | 28 |  |  |  |
| (7) | 平面模板 | m² | 81 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| (1) | 道路安全护栏 | m | 252 |  |  |  |
| (2) | 现状桥、堰拆除 | m³ | 0 |  |  |  |
| (3) | C20砼压顶及护脚 | m³ | 520 |  |  |  |
| (4) | 平面模板 | m² | 2582 |  |  |  |
| (5) | 碎石垫层 | m³ | 3 |  |  |  |
| (6) | C20素砼砼踏步 | m³ | 6 |  |  |  |
| (7) | C20素砼边墙 | m³ | 3 |  |  |  |
| (8) | 平面模板 | m² | 22 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **老官河整治工程—建筑工程（明渠一段1+962-2+312）** | | | | | | |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 劳务单价（元） | 合计（元） | 备注 |
|
| 一 | 明渠一段（1+962-2+312） |  |  |  |  |  |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 (利用) | m³ | 11414 |  |  |  |
| (2) | 土方开挖 (弃土8km) | m³ | 72659 |  |  |  |
| (3) | 石方开挖(全风化运8km) | m³ | 9160 |  |  |  |
| (4) | 石方开挖(强风化运8km) | m³ | 8218 |  |  |  |
| (5) | 石方开挖(弱风化运8km) | m³ | 2695 |  |  |  |
| (6) | 清基(弃土8km) | m³ | 1894 |  |  |  |
| (7) | 土方回填 | m³ | 9702 |  |  |  |
| 2 | 护坡工程 |  |  |  |  |  |
| (1) | C20砼护坡 | m³ | 293 |  |  |  |
| (2) | C25砼护坡 | m³ | 469 |  |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t |  |  |  |  |
| (4) | C15素砼垫层 | m³ | 450 |  |  |  |
| (5) | C20素砼菱形框格梁(0.15mX0.2m) | m³ | 458 |  |  |  |
| (6) | 200mm厚种植土 | m³ | 2183 |  |  |  |
| (7) | C20砼排水沟 | m³ | 717 |  |  |  |
| (8) | C20素砼菱形框格梁(0.2mX0.4m) | m³ | 814 |  |  |  |
| (9) | 干砌块石 | m³ | 2906 |  |  |  |
| (10) | 100mm厚碎石垫层 | m³ | 992 |  |  |  |
| (11) | 350g/m²土工布 | m² | 12000 |  |  |  |
| (12) | 平面模板 | m² | 11235 |  |  |  |
| (13) | 撒草籽护坡 | m² | 10010 |  |  |  |
| (14) | PVCΦ100排水管 | m | 1376 |  |  |  |
| (15) | 粗砂垫层 | m³ | 204 |  |  |  |
| (16) | 碎石垫层 | m³ | 408 |  |  |  |
| 3 | 平台处理工程 |  |  |  |  |  |
| (1) | 1.2m高仿石栏杆 | m | 2897 |  |  |  |
| (2) | 30mm厚彩色沥青混凝土人行步道 | m² | 3772 |  |  |  |
| (3) | 10mm厚 同步沥青碎石下封层+透层 | m² | 3772 |  |  |  |
| (4) | 5%水泥级配碎石200mm厚 | m² | 3395 |  |  |  |
| (5) | 200mm厚C20素砼二级平台护砌 | m³ | 32 |  |  |  |
| (6) | 100mm厚碎石垫层 | m³ | 80 |  |  |  |
| (7) | 平面模板 | m² | 228 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| (1) | 道路安全护栏 | m |  |  |  |  |
| (2) | 现状桥、堰拆除 | m³ | 2100 |  |  |  |
| (3) | C20砼压顶及护脚 | m³ | 1568 |  |  |  |
| (4) | 平面模板 | m² | 7785 |  |  |  |
| (5) | 碎石垫层 | m³ | 9 |  |  |  |
| (6) | C20素砼砼踏步 | m³ | 20 |  |  |  |
| (7) | C20素砼边墙 | m³ | 9 |  |  |  |
| (8) | 平面模板 | m² | 75 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **老官河整治工程—建筑工程（明渠一段2+312-2+535）** | | | | | | |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 劳务单价（元） | 合计（元） | 备注 |
|
| 一 | 明渠一段（2+312-2+535） |  |  |  |  |  |
| 1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 (利用) | m³ | 7305 |  |  |  |
| (2) | 土方开挖 (弃土8km) | m³ | 46502 |  |  |  |
| (3) | 石方开挖(全风化运8km) | m³ | 5862 |  |  |  |
| (4) | 石方开挖(强风化运8km) | m³ | 5260 |  |  |  |
| (5) | 石方开挖(弱风化运8km) | m³ | 1725 |  |  |  |
| (6) | 清基(弃土8km) | m³ | 1212 |  |  |  |
| (7) | 土方回填 | m³ | 6209 |  |  |  |
| 2 | 护坡工程 |  |  |  |  |  |
| (1) | C20砼护坡 | m³ | 188 |  |  |  |
| (2) | C25砼护坡 | m³ | 300 |  |  |  |
| (3) | 钢筋制安 | t | 86 |  |  |  |
| (4) | C15素砼垫层 | m³ | 461 |  |  |  |
| (5) | C20素砼菱形框格梁(0.15mX0.2m) | m³ | 275 |  |  |  |
| (6) | 200mm厚种植土 | m³ | 1310 |  |  |  |
| (7) | C20砼排水沟 | m³ | 430 |  |  |  |
| (8) | C20素砼菱形框格梁(0.2mX0.4m) | m³ | 233 |  |  |  |
| (9) | 干砌块石 | m³ | 830 |  |  |  |
| (10) | 100mm厚碎石垫层 | m³ | 325 |  |  |  |
| (11) | 350g/m²土工布 | m² | 3933 |  |  |  |
| (12) | 平面模板 | m² | 6620 |  |  |  |
| (13) | 撒草籽护坡 | m² | 3282 |  |  |  |
| (14) | PVCΦ100排水管 | m | 393 |  |  |  |
| (15) | 粗砂垫层 | m³ | 58 |  |  |  |
| (16) | 碎石垫层 | m³ | 117 |  |  |  |
| 3 | 平台处理工程 |  |  |  |  |  |
| (1) | 1.2m高仿石栏杆 | m | 1242 |  |  |  |
| (2) | 30mm厚彩色沥青混凝土人行步道 | m² | 1616 |  |  |  |
| (3) | 10mm厚 同步沥青碎石下封层+透层 | m² | 1616 |  |  |  |
| (4) | 5%水泥级配碎石200mm厚 | m² | 1455 |  |  |  |
| (5) | 200mm厚C20素砼二级平台护砌 | m³ | 14 |  |  |  |
| (6) | 100mm厚碎石垫层 | m³ | 34 |  |  |  |
| (7) | 平面模板 | m² | 98 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| (1) | 道路安全护栏 | m |  |  |  |  |
| (2) | 现状桥、堰拆除 | m³ |  |  |  |  |
| (3) | C20砼压顶及护脚 | m³ | 802 |  |  |  |
| (4) | 平面模板 | m² | 3983 |  |  |  |
| (5) | 碎石垫层 | m³ | 3 |  |  |  |
| (6) | C20素砼砼踏步 | m³ | 6 |  |  |  |
| (7) | C20素砼边墙 | m³ | 3 |  |  |  |
| (8) | 平面模板 | m² | 22 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **老官河整治工程—建筑工程（明渠二段)** | | | | | | |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 劳务单价（元） | 合计（元） | 备注 |
|
| 一 | 明渠二段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖(利用) | m³ | 15986 |  |  |  |
| (2) | 土方开挖(弃土8km) | m³ | 3587 |  |  |  |
| (3) | 土方回填 | m³ | 13588 |  |  |  |
| (4) | 清基(弃土8km) | m³ | 1852 |  |  |  |
| (5) | 生态混凝土厚150mm | m³ | 694 |  |  |  |
| (6) | C20素砼基础 | m³ | 262 |  |  |  |
| (7) | C20素砼压顶 | m³ | 66 |  |  |  |
| (8) | 平面模板 | m² | 1348 |  |  |  |
| (9) | 碎石垫层 | m³ | 3 |  |  |  |
| (10) | C20砼踏步 | m³ | 7 |  |  |  |
| (11) | C20砼侧墙 | m³ | 3 |  |  |  |
| (12) | 1.2m高仿石栏杆 | m | 437 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **老官河整治工程—建筑工程（1、2、3、4号液压坝）** | | | | | | |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 劳务单价（元） | 合计（元） | 备注 |
|
| 三 | 建筑物工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号液压坝 |  |  |  |  |  |
| a | 上游连接段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 1177 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 1077 |  |  |  |
| (3) | M10浆砌石挡墙 | m³ | 136 |  |  |  |
| (4) | M10浆砌石护坡 | m³ | 89 |  |  |  |
| (5) | C20砼压顶 | m³ | 8 |  |  |  |
| (6) | C25砼铺盖 | m³ | 85 |  |  |  |
| (7) | 钢筋制安 | t | 4.85 |  |  |  |
| (8) | 聚氯乙烯泡沫板 | m² | 25 |  |  |  |
| (9) | C15混凝土垫层 | m³ | 16 |  |  |  |
| (10) | 碎石垫层 | m³ | 24 |  |  |  |
| (11) | 平面模板 | m² | 68 |  |  |  |
| b | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 1033 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 613 |  |  |  |
| (3) | C25混凝土闸墩 | m³ | 91 |  |  |  |
| (4) | C25混凝土闸底板 | m³ | 329 |  |  |  |
| (5) | C15混凝土垫层 | m³ | 20 |  |  |  |
| (6) | 钢筋制安 | t | 33.62 |  |  |  |
| (7) | 651橡胶止水带 | m | 20 |  |  |  |
| (8) | 闸房 | m² | 17 |  |  |  |
| (9) | 不锈钢板 | t | 3.57 |  |  |  |
| (10) | 石材栏杆 | m | 62 |  |  |  |
| (11) | 平面模板 | m² | 299 |  |  |  |
| c | 消力池段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 1207 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 932 |  |  |  |
| (3) | C25混凝土底板 | m³ | 72 |  |  |  |
| (4) | C25混凝土挡墙 | m³ | 181 |  |  |  |
| (5) | 钢筋制安 | t | 19.29 |  |  |  |
| (6) | Φ100mmPVC排水管 | m | 30 |  |  |  |
| (7) | C15混凝土垫层 | m³ | 20 |  |  |  |
| (8) | 碎石垫层 | m³ | 10 |  |  |  |
| (9) | 粗砂垫层 | m³ | 11 |  |  |  |
| (10) | 651橡胶止水带 | m | 25 |  |  |  |
| (11) | 聚氯乙烯泡沫板 | m² | 15 |  |  |  |
| (12) | 平面模板 | m² | 344 |  |  |  |
| d | 下游连接段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 1550 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 1077 |  |  |  |
| (3) | M10浆砌石护底 | m³ | 197 |  |  |  |
| (4) | M10浆砌石挡墙 | m³ | 144 |  |  |  |
| (5) | M10浆砌石护坡 | m³ | 101 |  |  |  |
| (6) | C20砼压顶 | m³ | 8 |  |  |  |
| (7) | 碎石垫层 | m³ | 29 |  |  |  |
| (8) | 抛石 | m³ | 111 |  |  |  |
| (9) | Φ100mmPVC排水管 | m | 76 |  |  |  |
| 2 | 2号液压坝 |  |  |  |  |  |
| a | 上游连接段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 2511 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 2411 |  |  |  |
| (3) | C25混凝土挡墙 | m³ | 430 |  |  |  |
| (4) | C25砼铺盖 | m³ | 58 |  |  |  |
| (5) | 钢筋制安 | t | 36.05 |  |  |  |
| (6) | 聚氯乙烯泡沫板 | m² | 30 |  |  |  |
| (7) | C15混凝土垫层 | m³ | 43 |  |  |  |
| (8) | Φ100mmPVC排水管 | m | 41 |  |  |  |
| (9) | 平面模板 | m² | 904 |  |  |  |
| (10) | 现状浆砌石拆除 | m³ | 233 |  |  |  |
| b | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 989 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 651 |  |  |  |
| (3) | C25混凝土闸墩 | m³ | 83 |  |  |  |
| (4) | C25混凝土闸底板 | m³ | 255 |  |  |  |
| (5) | C15混凝土垫层 | m³ | 17 |  |  |  |
| (6) | 钢筋制安 | t | 25.79 |  |  |  |
| (7) | 651橡胶止水带 | m | 47 |  |  |  |
| (8) | 闸房 | m² | 17 |  |  |  |
| (9) | 不锈钢板 | t | 2.21 |  |  |  |
| (10) | 石材栏杆 | m | 60 |  |  |  |
| (11) | 平面模板 | m² | 270 |  |  |  |
| c | 消力池段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 1005 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 777 |  |  |  |
| (3) | C25混凝土底板 | m³ | 62 |  |  |  |
| (4) | C25混凝土挡墙 | m³ | 151 |  |  |  |
| (5) | 钢筋制安 | t | 16.24 |  |  |  |
| (6) | Φ100mmPVC排水管 | m | 23 |  |  |  |
| (7) | C15混凝土垫层 | m³ | 17 |  |  |  |
| (8) | 碎石垫层 | m³ | 7 |  |  |  |
| (9) | 粗砂垫层 | m³ | 8 |  |  |  |
| (10) | 651橡胶止水带 | m | 21 |  |  |  |
| (11) | 聚氯乙烯泡沫板 | m² | 15 |  |  |  |
| (12) | 平面模板 | m² | 291 |  |  |  |
| d | 下游连接段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 1550 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 1077 |  |  |  |
| (3) | M10浆砌石护底 | m³ | 197 |  |  |  |
| (4) | M10浆砌石挡墙 | m³ | 144 |  |  |  |
| (5) | M10浆砌石护坡 | m³ | 101 |  |  |  |
| (6) | C20砼压顶 | m³ | 8 |  |  |  |
| (7) | 碎石垫层 | m³ | 29 |  |  |  |
| (8) | 抛石 | m³ | 111 |  |  |  |
| (9) | Φ100mmPVC排水管 | m | 76 |  |  |  |
| 3 | 3号液压坝 |  |  |  |  |  |
| a | 上游连接段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 411 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 310 |  |  |  |
| (3) | C20混凝土挡墙 | m³ | 140 |  |  |  |
| (4) | C25砼铺:盖 | m³ | 82 |  |  |  |
| (5) | 钢筋制安 | t | 3.93 |  |  |  |
| (6) | 聚氯乙烯泡沫板 | m² | 27 |  |  |  |
| (7) | C15混凝土垫层 | m³ | 19 |  |  |  |
| (8) | 651橡胶止水带 | m | 21 |  |  |  |
| (9) | 平面模板 | m² | 210 |  |  |  |
| b | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 734 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 416 |  |  |  |
| (3) | C25混凝土闸墩 | m³ | 63 |  |  |  |
| (4) | C25混凝土闸底板 | m³ | 255 |  |  |  |
| (5) | C15混凝土垫层 | m³ | 16 |  |  |  |
| (6) | 钢筋制安 | t | 25 |  |  |  |
| (7) | 651橡胶止水带 | m | 42 |  |  |  |
| (8) | 不锈钢板 | t | 2.21 |  |  |  |
| (9) | 石材栏杆 | m | 139 |  |  |  |
| (10) | 闸房 | m² | 17 |  |  |  |
| (11) | 平面模板 | m² | 215 |  |  |  |
| c | 消力池段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 570 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 481 |  |  |  |
| (3) | C25混凝土底板 | m³ | 62 |  |  |  |
| (4) | C20混凝土挡墙 | m³ | 135 |  |  |  |
| (5) | 钢筋制安 | t | 15.04 |  |  |  |
| (6) | Φ100mmPVC排水管 | m | 23 |  |  |  |
| (7) | C15混凝士垫层 | m³ | 17 |  |  |  |
| (8) | 碎石垫层 | m³ | 7.26 |  |  |  |
| (9) | 粗砂垫层 | m³ | 7.66 |  |  |  |
| (10) | 651橡胶止水带 | m | 21 |  |  |  |
| (11) | 聚氯乙烯泡沫板 | m² | 15 |  |  |  |
| (12) | l平面模板 | m² | 257 |  |  |  |
| (13) | 现状浆砌石拆除 | m³ | 466 |  |  |  |
| 4 | 4号液压坝 |  |  |  |  |  |
| a | 上游连接段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 847 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 456 |  |  |  |
| (3) | C20混凝土挡墙 | m³ | 229 |  |  |  |
| (4) | C25砼铺盖 | m³ | 133 |  |  |  |
| (5) | 钢筋制安 | t | 6.35 |  |  |  |
| (6) | 聚氯乙烯泡沫板 | m² | 19 |  |  |  |
| (7) | C15混凝土垫层 | m³ | 29 |  |  |  |
| (8) | 651橡胶止水带 | m | 21 |  |  |  |
| (9) | 平面模板 | m² | 231 |  |  |  |
| b | 闸室段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 983 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 416 |  |  |  |
| (3) | C25混凝土闸墩 | m³ | 211 |  |  |  |
| (4) | C25混凝土闸底板 | m³ | 356 |  |  |  |
| (5) | C25混凝土挡墙 | m³ | 17 |  |  |  |
| (6) | C15混凝土垫层 | m³ | 26 |  |  |  |
| (7) | 钢筋制安 | t | 45 |  |  |  |
| (8) | 651橡胶止水带 | m | 86 |  |  |  |
| (9) | 不锈钢板 | t | 4.41 |  |  |  |
| (10) | 石材栏杆 | m | 38 |  |  |  |
| (11) | 闸房 | m² | 17 |  |  |  |
| (12) | 平面模板 | m² | 622 |  |  |  |
| c | 消力池段 |  |  |  |  |  |
| (1) | 土方开挖 | m³ | 770 |  |  |  |
| (2) | 土方回填 | m³ | 467 |  |  |  |
| (3) | C25混凝土底板 | m³ | 118 |  |  |  |
| (4) | C20混凝土挡墙 | m³ | 157 |  |  |  |
| (5) | 钢筋制安 | t | 17.57 |  |  |  |
| (6) | Φ100mmPVC排水管 | m | 29 |  |  |  |
| (7) | C15混凝土垫层 | m³ | 22 |  |  |  |
| (8) | 碎石垫层 | m³ | 14 |  |  |  |
| (9) | 粗砂垫层 | m³ | 15 |  |  |  |
| (10) | 651橡胶止水带 | m | 21 |  |  |  |
| (11) | 聚氯乙烯泡沫板 | m² | 15 |  |  |  |
| (12) | 平面模板 | m² | 323 |  |  |  |
| d | 交通桥 |  |  |  |  |  |
| (1) | C40混凝:土路面铺装 | m³ | 13 |  |  |  |
| (2) | 防水层 | m² | 147 |  |  |  |
| (3) | C40现浇钢筋砼桥面 | m³ | 15 |  |  |  |
| (4) | C40预制预应力钢筋混凝土空心板 | m³ | 51 |  |  |  |
| (5) | C30混凝土封头 | m³ | 2 |  |  |  |
| (6) | C40铰缝砼 | m³ | 6 |  |  |  |
| (7) | C40钢筋混凝:土防撞墩 | m³ | 15 |  |  |  |
| (8) | 钢筋制安 | t | 22 |  |  |  |
| (9) | 现状浆砌石拆除 | m³ | 441 |  |  |  |